附件1：
采购项目需求
说明：
1.供应商必须对项目技术参数要求及商务条款要求做出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则响应文件无效。
2.供应商必须自行为其提供技术服务过程中侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有专利相关的有效证明材料，否则，不能就其专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
一、项目要求及技术需求
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	技术需求和服务要求

	1
	人工智能图形渲染工作站
	7
	台
	1、 ★处理器：Intel Core I9-14900K 36MB缓存或同性能及以上，24核芯，主频：2.4至6GHz。
2、 芯片组：配置≥Intel W680芯片组；支持PCIE 4.0通道技术。
3、 ★存储参数：配置≥1块512GB PCIE NVMe Class 40 M.2 SSD+1块1TB SATA 3.5英寸HDD；单设备支持≥3个3.5英寸SATA硬盘；≥3个M.2 2280 PCIE NVME SSD；具有不限更换数量的硬盘保留服务。
4、 ★内存：配置≥32GB DDR5*2；单设备支持≥4个DIMM插槽；支持双通道最大128GB DDR5 ECC或非ECC内存。
5、 网络参数：配置有线网卡，千兆以太网卡；支持扩展英特尔®以太网10G双端口X550-t适配器(2X10GbE)。
6、 ★专业显卡：1张NVIDIA RTX4070S 12G或同性能及以上；支持≥3个DP1.4a接口，≥1个HDMI2.1b接口；可支持配置单卡≥48GB缓存。要求原厂预装非后期加装，且与整机享受相同年限的售后服务。
7、 设备端口：配置≥10个外置USB3.2协议接口（支持智能开机），≥1个麦克风插孔，≥1个3.5毫米耳机插孔，带麦克风，≥2个DP1.4接口，≥2个PS2（用于键盘和鼠标的旧式端口），≥1个RJ45网络接口，≥1个音频输出端口，≥1个可选端口（VGA、HDMI2.0、DP++1.4a、TypeC，支持DP替代模式），可选配USB TypeC 3.2 PCIe卡；内置集成声卡。
8、 PCIE插槽：配置≥3个第4代PCIe插槽；≥1个PCI32位/33MHz插槽。
9、 键盘与鼠标：提供工作站同品牌USB接口键盘、USB接口光电鼠标。
10、 主机电源：电源：≥500W 90%能效110/220V电源；电源自带诊断灯。
11、 机箱：高效散热静音，免工具开箱和部件维护，机箱体积≤32L。
12、 操作系统：出厂预装正版Windows 11 Home及以上64位操作系统。
13、 兼容性：具备ISV认证，通过≥15种ISV软件兼容性测试。
14、 ★内存稳定性：支持基于ECC内存软件防错技术，配置基于内存硬件防错技术（通过使损坏的内存位无法访问来减少停机，同时识别和隔离坏内存部分来延长内存寿命）。(供货时需提供相关功能证明文件原件并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收)
15、 ★系统安全：随机提供主机生产商提供同品牌备份与恢复解决方案，支持从U盘/移动存储，或者网络备份恢复Windows操作系统、数据；支持备份选定目录的文件数据；支持裸机恢复，在操作系统崩溃/无法进入Windows时不影响备份/恢复运行；支持在同一操作界面中集成硬件扫描功能，可诊断硬盘/SSD、内存、电池、风扇等组件状态，备份/恢复软件界面，支持简体中文、繁体中文、英文、日文等多国语言；支持虚拟磁盘，防止数据丢失，通过虚拟磁盘功能，加载进度数据，并可以拷贝出来。(供货时需提供相关功能证明材料的文件原件并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收)
16、 ★AI性能优化：随机提供AI智能调优软件兼容主流专业ISV软件，使用AI和英特尔®Adaptix技术管理用户最关键应用程序的速度和性能，可以生成CPU、磁盘、内存和显卡利用率的分析报告。(供货时需提供相关功能证明文件原件并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收)
17、 远程网络控制：可控制人员设备是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单。
18、 预装管理功能：
（1） ★支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持XP、Windows7 32/64、Windows8 32/64、Windows10 32/64、Windows11、UOS、麒麟和方德多个操作系统，支持MBR或GPT格式双硬盘机型安装。（供货时需提供适配各国产操作系统的认证证书复印件并加生产厂家公章，否则不予收货验收）
（2） ★可对单分区、多分区进行快速保护和快速恢复数据。并且隐藏启动菜单，隐藏“管理员菜单”界面，隐藏恢复进度条；设置管理员密码；可修改、添加、删除分区；提供保护模式、开放模式、考试模式和极速模式满足不同场景需求。（供货时需提供功能截屏并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收）
（3） 支持机械硬盘读写优化模式，启动保护功能后与启动前硬盘读写速度相同。支持多种恢复频率，如手动恢复、自动恢复、定时恢复；支持多系统，系统最大数量≥32；支持远程批量设定默认启动系统。
（4） 支持自动批量分配的IP、DNS、网关等参数；支持同一台电脑不同系统设置不同的IP地址。
（5） ★支持硬盘对拷，同时支持本地1对3块硬盘复制，可以一对三进行硬盘对拷完，方便少数故障机快速恢复正常状态。对拷速度可达到几十MB/秒，甚至上百MB/秒，几十GB的数据可在几分钟之内对拷完毕。（供货时需提供功能截屏并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收）
（6） ★支持系统克隆，在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。可以在一块硬盘上克隆多个系统，快速部署，满足不同场景下的教学环境需求。（供货时需提供功能截屏并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收）
（7） ★独有的影系统能实现多进度还原。支持创建或删除真实系统的影系统，每个原系统可以创建60个影系统，每个影系统添加的数据都互相隔离（供货时需提供功能截屏并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收）。
（8） 安装部署方便，支持SATA、m.2、MSSATA、PCI-E和m.2(NVME)等接口的HDD、SHDD和SSD硬盘数据同传。支持两块硬盘智能同传。支持PXE网卡引导，需同传的电脑不管有没有系统都可进行快速部署。即使接收端硬盘状态不一，也能“增量对拷”，并智能化计算后传送最少数据量。
（9） 支持单分区、多分区同传，不影响其他分区的数据。支持有效数据同传、全部扇区同传提高同传效率。在同传过程中无论是发送端还是接收端断电重启，智能判断上次同传的断点，在重新同传时自动从该点开始传输。
（10） ★支持排程设置，按照设定好的部署要求，计算机在到达计划时间后自动开机进入同传，进行全机房计算机同传部署，完成后自动关机。（供货时需提供功能截屏并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收）
（11） ★支持考试模式同传，可以将所有的计算机切换到考试模式，确保用户快速进行考试前的机房部署。支持同传数据加密。支持同传分组管理，同一局域网下，不同分组内也能相互同传数据。（供货时需提供功能截屏并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收）
（12） 支持网络自动侦测功能，接收端连接到发送端后，发送端可自动显示每台接收端当前网卡速率，并把速率较低的接收端突出显示。（供货时需提供功能截屏并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收）
（13） 实现远程控制被控端关机、重启、唤醒；批量切换保护模式、开放模式、考试模式。（供货时需提供功能截屏并加盖生产厂家公章，否则不予收货验收）
19、 显示器：与主机同品牌，尺寸：≥23.8英寸，≥144Hz刷新率，双HDMI接口，具备低蓝光护眼、不闪屏功能。
20、 投标人所投“人工智能图形渲染工作站”必须能与实验室现有工作站兼容配套使用。

	商务要求

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于3年（保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。保修期内负责上门维修（相关的维修费和元器件费包含在报价中，采购人不再另行支付）、负责更换零部件，并提供终身维修服务。

	售后服务要求
	1.供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在报价中，采购人不再就此另行支付费用：
（1）负责送货上门，按采购人要求安装调试，负责技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。
（2）保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意；若产品自带软件的，则须提供保修期内负责升级服务。其余按厂家承诺执行。
（3）供应商于响应文件中必须提供相应的售后服务承诺书。
2.为保证服务质量，成交供应商于供货时必须提供设备生产厂家出具的针对本项目的售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。

	交付时间、交付地点
	1、 交货期：自签订合同之日起15个工作日内到货，并全部安装调试合格完毕。
2、 交货地点：广西师范大学电子与信息工程学院采购人指定地点。

	付款条件
	在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

	采购预算
	本项目采购预算（最高限价）为人民币贰拾壹万元整（￥210,000.00），供应商报价超出采购预算（最高限价）的，响应文件按无效处理。
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