附件1：
采购项目需求
说明：
1.供应商必须对项目技术参数要求及商务条款要求做出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则响应文件无效。
2.供应商必须自行为其提供技术服务过程中侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有专利相关的有效证明材料，否则，不能就其专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
一、项目要求及技术需求
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	技术需求和服务要求

	1
	光电技术应用开发综合实验平台
	4
	台
	1、 产品功能：光电技术应用开发综合实验平台针对光电器件应用开发设计，由光学平台、数字仪表及电子元器件平台、线/面阵CCD相机的原理与应用及数据采集输入输出端口、计算机系统、线/面阵CCD相机数据采集软件等部分构成，平台配备各种电源接口及0-200V高压可调电源和0-12V低压可调电源，可为学生搭建各种实验电路提供电源。学生能够利用平台自行搭建各种光学系统、光电传感器的变换及处理电路，完成各种关于光电技术方面的应用开发设计。
1、 光学平台：光学平台为导磁材料，可利用磁性底座与光学配件及电子元器件搭建出几何光学、物理光学、光电检测与光电控制等系统，并与仪器内部的数据采集系统相结合完成各种实验系统。
2、 数字仪表、电子元器件平台：平台提供2块数字电压表（四位半），2块数字电流表（四位半）和1块自动更换量程的数字照度计，这些数字仪表可以应用在电路中进行各种电路参数的测量。此平台还配备各种电阻、电容、可调电位器、二极管、三极管、集成运算放大器、光电耦合器件和现场可编程逻辑器件（CPLD）等。
3、 线/面阵CCD相机的原理与应用及数据采集输入输出端口：平台面板上安装有线/面阵CCD相机的原理与应用及数据采集输入/输出端口，输入端口与平台内部的线阵CCD相机的数据采集卡与面阵CCD图像传感器的数据采集卡构成一整套数据采集系统，通过USB总线接入计算机，完成各种测量、振动、扫描及各种图像采集与处理等功能软件的开发与设计工作。输出端口提供线/面阵相机的数字驱动信号及模拟输出信号，学生可以通过示波器对这些信号进行观察，从而了解线/面阵CCD的工作原理与应用，进而通过CPLD进行开发设计，提高学生动脑能力。
4、 ★计算机功能软件：平台配备有各种功能软件，包括线阵CCD尺寸测量、角度测量、位移测量、条码识别、图像扫描软件，面阵CCD边缘与轮廓检测、物体的尺寸测量、图像的点运算、图像的几何变换、图像采集与参数设置、投影与差影图像分析、图像的滤波与增强、形态学处理、旋转与缩放、颜色识别与变换等图像处理软件。不但提供DEMO演示软件还提供SDK软件开发包，供学生进行二次开发。
5、 外形尺寸(长宽高)：680mm×550mm×230mm(±2mm)，重量≈24kg。
2、 ★教学实验：
1、 了解并掌握各种光学配件及其实验的原理和应用。
2、 了解并掌握各种光电传感器的工作原理、变换电路、处理电路。
3、 了解并掌握线阵CCD的原理及其应用。
4、 了解并掌握面阵CCD的原理及其应用。
5、 了解CPLD的应用开发技术。
6、 培养学生动脑动手能力及创新意识。
3、 ★配置内容：
1、 平台电子元器件：光电二极管2只；光电三极管2只；光敏电阻2只；硅光电池1只；发光二极管R、G、B、W四色各1只；52单片机开发系统装置。
2、 平台实验装置：LED点光源装置1支；光电器件安装装置2件；热释电实验装置1件；PSD实验装置1件；光栅莫尔条纹实验装置1件；线阵CCD相机及夹持器1套；线阵CCD数据采集卡1块；50mm相机镜头1个；尺寸测量实验装置1件；倾角测量实验装置1件；条形码识别实验装置1件。
3、 光源配置：白色远心照明光源1只；650nm点型3mw半导体激光器1只；650nm线型3mw半导体激光器1只。
4、 夹持器具配置：磁性底座4个；底座支撑杆4个；一维调整架2个；一维底座1个。
5、 连接线配置：连接线50颗；线阵CCD相机连接电缆线1颗。
4、 技术参数：
1、 平台面板尺寸：640mm×310mm。
2、 数字电压表：精度：四位半；量程：20V,200V。
3、 数字电流表：精度：四位半；量程：20mA,200mA。
4、 数字照度计：自动更换量程；测量范围 0.1～1.999×10³lx。
5、 光电二极管：暗电流ID≤0.1uA；光电流IL≥80uA；峰值响应880nm；最高工作电压30V；开关时间50/50ns；光谱范围400～1100nm。
6、 光电三极管：集电极-发射极电压30V；发射极-集电极电压5V；集电极电流20mA。
7、 光敏电阻：暗电阻1.0MΩ；亮电阻8～20KΩ（10Lx）。
8、 硅光电池：开路电压小于500mV；短路电流小于18mA；输出电流小于16.5mA；感光面积10mm×10mm。
9、 线阵CCD相机：有效像元数2160像元；像元尺寸(μm)14×14；灵敏度(V/lx.s)45；动态范围1700。
10、 线阵CCD数据采集卡：USB2.0接口、8位A/D数据采集系统。
11、 ★一维PSD：光敏区1mm*8mm；光谱响应范围300-1100nm；Ev=1000LX 2856K时，开路电压为0.3V，短路电流为55µA；PSD调整架：位移范围13mm；位移精度0.01mm。
12、 热释电器件：灵敏元面积：2.0×1.0mm²；基片材料：硅；基片厚度：0.5mm；工作波长：5-14µm；平均透过率≥75%。
13、 光电耦合器：隔离电压:5300V；输入电流:10mA；输出电压:30V；工作温度范围:-55°Cto+100°C；最大正向电流,If:60mA；正向电压Vf最大:1.5V；电压,Vceo:30V；电压,Vf典型值:1.3V；输出电压最大:30V；击穿电压最小:30V；电流传递率(CTR)最小值:100%。
14、 CPLD:最大延迟时间tpd(1)10.0ns；电压电源-内部3V～3.6V；逻辑元件/逻辑块数目4；宏单元数64；门数1250；输入/输出数34；工作温度0°C～85°C。
15、 镜头：焦距50mm。
16、 电器参数：输入电压AC220V，50Hz；功耗200W。
17、 ★实验功能：基于本系统实现红外热像仪探测距离研究设计，提供不少于8种不同辐射物，含有设计、搭建、编程、调试实验电路等完整过程步骤（投标时须提供实验功能视频演示截图，并加盖供应商公章，否则投标无效）：
（1） 使3.5寸液晶屏整屏同时、实时显示红外热像仪传感器探测到不少于8种不同辐射物的温度并处理后的热成像。
（2） 演示热成像颜色随不少于8种不同辐射物冷却而变化的规律。
18、 计算机系统配置：不小于19英寸液晶显示器；内存不低于8.0GB；CPU速度高于2.8GHz；硬盘高于250G；USB2.0接口；防水耐用键盘及光电鼠标。
19、 接口方式：与计算机连接接口为USB2.0总线接口方式。
20、 操作软件：操作系统与Windows2000、WindowsXP、Windows7、Windows10兼容。
5、 ★能够完成下述实验内容：
(1) 光电传感器件原理与特性的实验：
1、 光敏电阻特性参数及其测量。
2、 光敏电阻伏安特性实验。
3、 光敏电阻的变换电路。
4、 光敏电阻时间响应特性。
5、 光电二极管光照灵敏度的测量。
6、 光电二极管伏安特性的测量。
7、 光电二极管时间响应特性的测量。
8、 硅光电池在不同偏置状态下的特性参数及其测量。
9、 测量硅光电池在反向偏置下的时间响应。
10、 光电三极管光照灵敏度的测量。
11、 光电三极管伏安特性的测量。
12、 光电三极管时间响应的测量。
13、 光电三极管光谱特性的测量。
14、 光电耦合器电流传输比的测量。
15、 光电耦合器件伏安特性的测量。
16、 光电耦合器件时间相应的测量。
17、 热释电器件基本原理实验。
18、 热释电器件光谱响应的测试实验。
19、 PSD位移传感器特性参数的测量。
(2) 光电检测技术实验：
1、 线阵CCD原理与驱动实验。
2、 线阵CCD尺寸测量实验。
3、 线阵CCD角度测量实验。
4、 利用线阵CCD识别条形码。
5、 光栅与莫尔条纹实验。
(3) 二次开发实验：CPLD应用技术方面的实验
1、 编写与设计时钟逻辑电路实验；
2、 编写与设计2160像元的线阵CCD驱动电路实验；
3、 编写与设计线阵CCD二值化数据采集系统逻辑电路；
4、 编写与设计流水线上测量通过某一工位工件数量的系统；
6、 平台配套文件资料：
1、 实验指导书1本。
2、 软件：平台软、硬件使用手册等内容。
3、 实验录像光盘1套。
7、 投标人所投设备必须能与实验室现有“光电技术应用开发综合实验平台”兼容并配套使用（实验室现有设备型号：MXY8002-1），否则投标无效，不予收货验收。
8、 售后服务≥1年，成交供应商于供货时必须提供该产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。

	商务要求

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于3年（保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。保修期内负责上门维修（相关的维修费和元器件费包含在报价中，采购人不再另行支付）、负责更换零部件，并提供终身维修服务。

	售后服务要求
	1.供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在报价中，采购人不再就此另行支付费用：
（1）负责送货上门，按采购人要求安装调试，负责技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。
（2）保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意；若产品自带软件的，则须提供保修期内负责升级服务。其余按厂家承诺执行。
（3）供应商于响应文件中必须提供相应的售后服务承诺书。
2.为保证服务质量，成交供应商于供货时必须提供设备生产厂家出具的针对本项目的售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。

	交付时间、交付地点
	1、 交货期：自签订合同之日起15个工作日内到货，并全部安装调试合格完毕。
2、 交货地点：广西师范大学电子与信息工程学院采购人指定地点。

	付款条件
	在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

	采购预算
	本项目采购预算（最高限价）为人民币壹拾玖万贰仟元整（￥192,000.00），供应商报价超出采购预算（最高限价）的，响应文件按无效处理。
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