附件1：
采购项目需求
说明：
1.供应商必须对项目技术参数要求及商务条款要求做出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则响应文件无效。
2.供应商必须自行为其提供技术服务过程中侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有专利相关的有效证明材料，否则，不能就其专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
一、项目要求及技术需求
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	技术需求和服务要求

	1
	网络面板
	33
	个
	4口千兆网口，六类非屏蔽模块，明装

	2
	网络面板
	15
	个
	1口千兆网口，六类非屏蔽模块，明装

	3
	网线 
	1760
	米
	六类非屏蔽双绞线，4对8芯双绞线，铜芯直径0.57mm，十字塑料骨架

	4
	无线路由器
	3
	台
	支持Wi-Fi6协议|整机速率2.975Gbps，双频智能天线


	5
	机柜
	1
	台
	规格：36U｜1800×600×640mm（高×宽×深），加厚钢板、玻璃门锁门、顶部带风扇位，

	6
	摄像机
	20
	台
	1、400万1/2.4"CMOS双光筒型网络摄像机，最高分辨率≤3200×1800 @20 fps；
2、支持Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种；
3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，一个内置麦克风；
4、支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，暖光最远可达30m；
5、符合IP66防尘防水设计，可靠性高；
6、传感器类型：1/2.4"Progressive Scan CMOS；
7、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，宽动态：120 dB ；
8、焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°；4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°；6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°；8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°  。
9、补光灯类型：白光灯，红外灯，补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。
10、防补光过曝：支持，红外波长范围：850 nm ；最大图像尺寸：3200 × 1800。
11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264。
12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个内置麦克风 。
13、产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm，包装尺寸：235 × 120 × 125 mm。
14、设备重量：605 g，带包装重量：820 g。
15、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W。
16、PoE：802.3af，36 V~57 V，0.23 A~0.14 A，最大功耗：8.5 W；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3。
17、电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ；防护：IP66。

	7
	录像机
	1
	台
	• 接入：32路IP摄像头，双千兆网口，总带宽256Mbps，
• 硬盘：8个SATA硬盘位，支持单盘最大16T，可装8块8T监控盘；支持RAID5/6，防止硬盘坏了丢录像
• 输出：双HDMI（主口4K）+VGA，
• 编码：H.265+ / Smart265，录像容量减半，一年存储刚好放下
• 机箱：3U机架式，机房机柜直接上架；ATX电源，稳定7×24小时运行

	8
	POE交换机
	1
	台
	• 端口：24个千兆POE电口 + 2个千兆SFP光口（26口整机）
• POE总功率：250W，刚好带满20台摄像头
• 类型：非网管，插上就用，不用调试；6KV防雷，机架安装

	9
	硬盘
	4
	块
	3.5寸 ST8000VX004SATA、7200转、256MB缓存、7×24小时录像专用。

	10
	五类网线
	1200
	米
	1、规格：4mm×2mm×0.5mm±2 ；
2、8芯4对双绞；
3、包装：305m/箱；
4、材料：Φ0.50mm无氧铜内导体；
5、整箱电阻：21Ω。

	11
	PVC管
	300
	米
	PVC20

	12
	安装费
	80
	项
	安装及调试摄像头，无线，机柜，录像机，监视器 含线路

	13
	音响
	2
	个
	6寸中低音，高音一寸

	14
	功放
	1
	台
	带话筒输入、双通道

	15
	无线话筒
	1
	套
	真分集四天线超远距离话筒，接收超300米，金属仿舒尔手持咪 分量重造型独特，一键扫频功能，稳定无干扰，一键锁频功能，防误调操作

	16
	智能锁
	9
	把
	八大开锁方式1、掌静脉识别2、3D人脸识别3、指纹开锁4、密码开锁5、卡片开锁6、手机远程开锁7、临时密码开锁8、机械钥匙开锁产品信息颜色：磨砂鎏金锂电池：华悦4200mAH材质：铝合金＋ IMD 适应门厚40-120mm锁芯等级： C 级锁芯，4.5高清显示后屏|主动可视监控 CNC 高光

	17
	锁体
	9
	把
	

	18
	安装费
	9
	把
	

	19
	空调外机保护罩
	9
	个
	定制

	20
	排插
	100
	个
	公牛1.8米18位

	21
	窗帘
	87
	米
	定制

	22
	导轨
	50
	米
	定制

	23
	视频处理器
	1
	台
	• 单机具有8个网口，整机最大带载520万像素，宽度可达到8000点，高度可达到4000点；
• 支持多种数字信号接口，包括1路HDMI1.3，1路DVI-D以及1路HDMI-1.4输入源；
• 支持3画面显示，画面位置任意布局；
• 支持自身输出纯色，渐变，扫描线等测试图像，便于现场调试测试；
• EDID配置管理：支持；
• EDID(ExtendedDisplayIdentificationData，扩展显示识别数据)的读取、修改、自定义。支持一键黑屏/静止功能。
• 支持输出测试画面。去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪支持按键锁定，防止误操作。
• 可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整。

	商务要求

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于3年（保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。保修期内负责上门维修（相关的维修费和元器件费包含在报价中，采购人不再另行支付）、负责更换零部件，并提供终身维修服务。

	售后服务要求
	1.供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在报价中，采购人不再就此另行支付费用：
（1）负责送货上门，按采购人要求安装调试，负责技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。
（2）保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意；若产品自带软件的，则须提供保修期内负责升级服务。其余按厂家承诺执行。
（3）供应商于响应文件中必须提供相应的售后服务承诺书。
2.为保证服务质量，成交供应商于供货时必须提供设备生产厂家出具的针对本项目的售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。

	交付时间、交付地点
	1、 交货期：自签订合同之日起15个工作日内到货，并全部安装调试合格完毕。
2、 交货地点：广西师范大学电子与信息工程学院采购人指定地点。

	付款条件
	在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

	采购预算
	本项目采购预算（最高限价）为人民币壹拾万柒仟伍佰叁拾捌元整（￥107,538.00），供应商报价超出采购预算（最高限价）的，响应文件按无效处理。
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