数据处理图形工作站采购需求表

	序号
	货物名称
	品牌
	参考型号规格或配置技术参数
	型号
	计量单位
	数量
	单价（万）

	1
	数据处理图形工作站
	　
	具体参数详见如下：技术参数要求表和商务及其他要求表
	DGX Spark
	台
	1
	8（预算）　



技术参数要求
	序号
	参数项
	招标技术参数要求
	关键性

	1
	系统形态与数量
	并行数据处理图形工作站 1 台，支持高速互联并行组网，用于射电天文观测数据的处理、可视化与 AI 模型训练/推理。
	★

	2
	AI 算力
	AI 算力不低于2000 AI TOPS；支持 FP4、FP8、INT8、FP16、BF16 等数据精度。
	★

	3
	处理器（CPU）
	Arm 架构处理器，总核心数 ≥40 核（高性能核与高能效核混合架构），可同时满足数据处理与系统调度需求。
	★

	4
	图形/AI 加速卡（GPU）
	新一代面向 AI 加速的图形处理器，配备第五代 Tensor Core 等效张量单元与第四代 RT Core 等效光线追踪单元，支持张量运算与硬件光线追踪。
	★

	5
	统一内存
	配置内存 ≥256GB LPDDR5x（或同等及以上），内存位宽 ≥256-bit，内存带宽 ≥273GB/s。 
	★

	6
	本地存储
	配置 NVMe M.2 固态存储 ≥8TB（支持硬件自加密。
	★

	7
	并行互联网络
	配置智能网卡 ≥1 块，单端口速率 ≥200Gb/s，支持低延迟并行组网；随机附带满足并行组网所需的连接线缆/光模块并完成组网。
	★

	8
	有线网络接口
	配置 RJ-45 以太网口 ≥1 个，速率 ≥10GbE。
	▲

	9
	无线网络
	支持 Wi-Fi 7（或更高）无线局域网与蓝牙 5.4（或更高）。
	—

	10
	外部接口
	USB Type-C 接口 ≥4 个（USB4 等效，支持 DP Alt Mode）；显示输出 ≥1×HDMI 2.1（或更高），并支持多路 DisplayPort over USB-C。
	▲

	11
	视频编解码
	集成硬件视频编码器 ≥1 路、硬件视频解码器 ≥1 路。
	—

	12
	显示终端
	27 英寸 4K（分辨率 ≥3840×2160）IPS 面板显示器，亮度 ≥350cd/m²，静态对比度 ≥1000:1，支持 HDMI/DP 输入，数量 ≥1 台。
	★

	13
	操作系统与软件生态
	预装面向 AI 开发、兼容主流深度学习框架（CUDA/cuDNN 等效生态）的 Linux 操作系统；支持 PyTorch、TensorFlow 等框架进行大模型训练、微调与推理；提供完整驱动、SDK、开发容器及示例。
	★

	14
	大模型支撑能力
	并联可运行参数规模 ≥7000 亿（700B）大模型；支持 ≥700 亿（70B）参数模型的本地微调。
	▲

	15
	低噪音
	运行噪音低，适合办公室/实验室环境。
	—

	16
	兼容与扩展
	支持 GGUF、ONNX、TensorRT 等主流模型格式；可通过标准网络接入现有校园网/实验室网络。
	—



[bookmark: OLE_LINK1]商务及其他要求
	项目
	要求

	供应商资格
	国内注册、具备合法资格的供应商；符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；近三年在学校采购项目中无合同违约、弃标等不良行为记录。
供应商需持有ISO9000、ISO9001、ISO27001认证证书

	报价要求
	报价为一次性报价，含货物、运输、保险、安装调试、培训、税费等全部费用；报价不得超过预算控制价（人民币 80,000.00 元），超过作废标处理。

	交货期
	合同签订后 4–6 周内完成供货、安装与调试。

	交货地点
	广西师范大学（育才校区）电子与信息工程学院指定地点。

	部署调试
	接到采购人安装通知后 7 个工作日内，免费完成 2 节点高速并行组网的部署与调试。

	质保与售后
	自验收报告签署之日起提供 ≥3 年原厂质保，全国联保，并提供终身技术支持；质保期内非人为故障免费维修或更换。

	付款方式
	货到并验收合格后付款。

	验收
	按本需求表技术参数及随附技术资料逐项核验，关键项（★）不允许负偏离；验收不合格的，采购人有权拒收并要求整改或退换。

	随货资料
	提供产品合格证、装箱单、原厂授权/供货证明、使用说明书、保修卡及必要的技术资料。



